VSP SEGY Data file dictionary for IODP Expedition 401 - Hole U1609A

401-U1609A_raw_shot_receiver_x.segy = VSP SEGY Data - Raw Shots - X Axis
401-U1609A_raw_shot_receiver_y.segy = VSP SEGY Data - Raw Shots - Y Axis
401-U1609A_raw_shot_receiver_z.segy = VSP SEGY Data - Raw Shots - Z Axis
401-U1609A_raw_shot_source_s1.segy = VSP SEGY Data - Raw Shots - Surface
401-U1609A_raw_stack_receiver_x.segy = VSP SEGY Data - Raw Stacks - X Axis
401-U1609A_raw_stack_receiver_y.segy = VSP SEGY Data - Raw Stacks - Y Axis
401-U1609A_raw_stack_receiver_z.segy = VSP SEGY Data - Raw Stacks - Z Axis
401-U1609A_wavefield_receiver_x.segy = VSP SEGY Data - Wavefield - X Axis
401-U1609A_wavefield_receiver_y.segy = VSP SEGY Data - Wavefield - Y Axis
401-U1609A_wavefield_receiver_z.segy = VSP SEGY Data - Wavefield - Z Axis